# A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Obsah

[A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1](#_Toc17886175)

[1. Identifikačné údaje 1](#_Toc17886176)

[2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 2](#_Toc17886177)

[3. Prehlaď východiskových podkladov 2](#_Toc17886178)

[4. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 2](#_Toc17886179)

[5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 2](#_Toc17886180)

[6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 3](#_Toc17886181)

[7. Termíny zahájenia a dokončenia výstavby 3](#_Toc17886182)

[8. Predpokladaný náklad stavby 3](#_Toc17886183)

# Identifikačné údaje

1.1. Názov stavba: **PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO**

1.2. Miesto stavby: Ružomberok, okres Ružomberok

1.3. Katastrálne územie: Ružomberok

1.4. Dotknuté parcely:  **KN-C 6724/1**

1.5. Okres: Ružomberok

1.6. Kraj: Žilinský

1.7. Investor: mesto Ružomberok

Námestie A. Hlinku 1

 034 01 Ružomberok

1.8. Projektant: Ing. Miroslav Vyparina – autorizovaný stavebný inžinier

1.9. Profesia: Inžinierske stavby - komunikácie a spevnené plochy

1.10. Stupeň PD: Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR)

1.11. Vedúci projektant: Ing.Arch. Martin Bobák– autorizovaný architekt

1.12. Vypracoval: Ing. Miroslav Vyparina – autorizovaný stavebný inžinier

1.13. Dátum spracovania: December 2019

1.14. Dodávateľ stavby: víťaz výberového konania

# Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

 Z dôvodu pohybu peších a chýbajúcej dopravnej infraštruktúry v intraviláne mesta Ružomberok danej lokalite je navrhnutá rekonštrukcia a novostavba chodníka pre peších. Projektová dokumentácia rieši vypracovanie návrhu rekonštrukcie a novostavby chodníka a doplnenie verejného osvetlenia v danej lokalite. V súčasnosti je jestvujúci chodník morálne zastaralý a plocha pre novostavbu využívaná ako verejná zeleň v súbehu s cestou I/18. Z dôvodu výstavby chodníka bude nutné ako vyvolaná investícia presunúť označník zastávky a možná preložka optického (metalického vedenia).

Na celej dĺžke trasy sú navrhnuté debarierizačné opatrenia pozostávajúce z varovných výstražných a vodiacich prvkov. Je navrhnutý signálny pás po celej dĺžke nástupišťa autobusovej zastávky. Sú navrhnuté bezbariérové úpravy chodníka v miestach vjazdov.

# Prehlaď východiskových podkladov

* Požiadavky investora stavby,
* Príslušné platne normy, zákony a predpisy ...
* Polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia zabezpečené investorom /výškový systém - Bpv, súradnicový systém - JTSK/,
* Osobná obhliadka a zhodnotenie staveniska,
* Snímka z katastrálnej mapy

# Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

|  |
| --- |
| **PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203**  |
| **SO 01** | CHODNÍK |
| **SO 02** | VEREJNÉ OSVETLENIE |

# Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Predmetná stavba „**PD Chodník pre peších ul. Pri Váhu pri pizzerii CAMINO**„ nemajú vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a nebude ovplyvňovať ani okolitú zástavbu.

# Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

 Užívateľom stavby budú chodci pohybujúci sa v danej lokalite. Mestu Ružomberok ako vlastníkovi a správcovi stavby vzniká nový úsek chodníka a zabezpečenie jeho letnej a zimnej údržby.

# Termíny zahájenia a dokončenia výstavby

Predpokladaný termín zahájenia výstavby: 04/2021

Predpokladaný termín dokončenia výstavby: 06/2021

# Predpokladaný náklad stavby

Predpokladaný náklad stavby je cca. 10 000,0 €.

V Liptovskom Mikuláši 12/2019 Ing. Miroslav Vyparina